Печать этикеток. Принтер TSC TDP 225

Установка

1. Устанавливаем драйвер USB
2. Устанавливаем библиотеки TSCLib.dll (32 разряда) и TSCComLib.dll в папку Windows\System для x86 или Windows\SysWOW64 для x64 систем.
3. Регистрируем TSCComLib.dll.
   1. Запускаем командную строку от имени администратора.
   2. Заходим в папку с TSCComLib.dll.
   3. Выполняем команду regsvr32 TSCComLib.dll
   4. Закрываем окно с командной строкой.

Настройка работы в Акценте

1. В «Разном» «Торговое оборудование» создаем папку «Принтеры этикеток», в ней элемент «TSC TDP225» (названия не принципиальны).
2. Назначение атрибутов «разного» :
   1. Модуль поддержки (String1) – название модуля поддержки принтера этикеток.
   2. Порт (String2) – название принтера в Windows. Можно посмотреть в его свойствах.
3. В свойства базы данных установите значение параметра «Торговое оборудование. Принтеры этикеток», выбрав одноименную папку в «Разном».
4. В шаблоне приходной накладной для первой проводки укажите на «разное» «TSC TDP225». Иначе кнопка печати этикеток не появится на панели управления формой документа.
5. Программа печатает этикетки с использованием файлов шаблонов этикетки. По умолчанию он называется «TSC\_label\_pattern.txt». Индивидуальный шаблон для товара можно указать в его параметре «Шаблон этикетки». Файл ищется по путям расположения, указанным в настройках программы.

Шаблон этикетки

Шаблон этикетки представляет собой текстовый файл с командами принтера. Текст, начинающийся с символа «@» и до конца строки программа воспринимает как выражение VBS, пытается его выполнить и подставляет вместо него результат. Таким образом, в этикетке можно печатать любую информацию из документа.

Печать этикеток

1. Создаем приходную накладную
2. Заходим на закладку «Цены»
3. Проставляем для каждого товара количество этикеток, которое нужно распечатать.
4. Нажимаем на кнопку «Этикетки».

19/06/2018 Гринев А.