Подключение кассового регистратора к прикладному решению ПРБ

1. Скопировать в папку Modules файл HL74\_CashPrintIKC260T05.avb
2. В базе, где планируется работать с ЭКР
   1. Зайти в "Разное"
   2. Найти "Торговое оборудование"-"Кассовые регистраторы"
   3. Создать новые ЭКР. Имя произвольное
   4. Открыть диалог свойств
      1. Указать порт, через который будет работать драйвер
      2. Указать скорость обмена (обычно 9600)
      3. Выбрать модуль поддержки HL74\_CashPrintIKC260T05.avb
   5. Сохранить
3. В шаблонах операций, с которыми ЭКР будет работать в аналитике "Торговое оборудование" указываем созданный нами элемент разного.